[bookmark: _Toc47964042][bookmark: _Toc47969330][bookmark: _Toc55215522][bookmark: Введение]ПРОЕКТ





МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



	НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ


























[bookmark: _GoBack]

2021
СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование
	Примечание

	Содержание
	2

	I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
	3

	1. Общие положения
	3

	1.1 Расположение и природно-климатические условия Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области
	5

	1.2 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской  области
	9

	Раздел 2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Курской области
	15

	2.1. Иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения
	20

	2.2 Размещение коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов в жилых зонах поселений
	25

	II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЛОТАВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	26

	1. Материалы по обоснованию расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области
	26

	III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПЛОТАВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

	29

	Приложения 
	




5




I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения населения муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в соответствии со статьей 292 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc47964044][bookmark: _Toc47969332][bookmark: _Toc55215524]Местные нормативы градостроительного проектирования Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской  области разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 16  Закона Курской  области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», населения Плотавского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плотавского поселения.
Согласно части 4 статьи 29 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
Законом Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской  области» статья 16  установлены объекты местного значения для поселения.
К объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные) и подстанции местного значения, расположенные в границах муниципального образования, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 до 35 кВ включительно;
б) сети газораспределения, расположенные в границах муниципального образования и предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно, за исключением квартальных и (или) уличных газораспределительных сетей;
в) сети водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования, за исключением квартальных и (или) уличных сетей;
2) автомобильные дороги местного значения, расположенные в границах муниципального образования;
3) в области культуры, физической культуры и спорта:
объекты культуры, досуга, спорта, находящиеся в собственности муниципального образования;
4) в области образования:
объекты образования, находящиеся в собственности муниципального образования (средние общеобразовательные школы, вечерние (сменные) образовательные школы, начальные школы, детские сады, специальные коррекционные образовательные организации и организации дополнительного образования);
5) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления:
объекты накопления, обработки, утилизации отходов производства и потребления, находящиеся в собственности муниципального образования.
[bookmark: _Toc55215534]
1.1 Расположение и природно-климатические условия Плотавского поселения Октябрьского района Курской области
Расположение в системе расселения и административно-территориальное устройство. Границы муниципального образования.
Муниципальное образование «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области образован в соответствии с Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» и имеет статус сельского поселения. 
Структуру органов местного самоуправления Плотавского сельсовета составляют:
-	представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов Плотавского сельсовета Октябрьского района;
-	глава муниципального образования – Глава Плотавского сельсовета Октябрьского района;
-	местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района;
-	контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия Плотавского сельсовета Октябрьского района.
Территория и границы Плотавского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области. 
Настоящий Устав муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области принят решением Собрания депутатов Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 30 мая 2005 г.
В состав сельсовета включено шесть объединенных общей территорией сельских населенных пункта – деревня Плотава, деревня Охочевка, поселок Скрипкин, деревня Верхние Постоялые дворы, хутора Шатов и Советская деревня. 
[bookmark: _Toc268263623][bookmark: _Toc344208254]Административным центром Плотавского сельсовета является деревня Плотава.

Общие сведения о муниципальном образовании
«Плотавский сельсовет» расположен в южной части Октябрьского района. Расстояние от районного центра составляет 35 км. 
На севере граничит с Дьяконовским и Лобазовским сельсоветами, на юге и  востоке – с Медвенским районом, на западе – с Артюховским сельсоветом.
В состав Плотавского сельсовета входит 6 населенных пунктов. Административным центром является деревня Плотава с численностью населения 278 человек.

Таблица. Общие сведения о муниципальном образовании (в разрезе населенных пунктов)
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность, км
	Число
дворов
	Общая
численность, чел.

	
	
	от районного центра
	от центра муниципального образования
	
	

	1
	д. Плотава
	25
	-
	95
	278

	2
	д. Охочевка
	27
	2
	26
	60

	3
	п. Скрипкин
	25
	4
	55
	117

	4
	д. Верхние Постоялые Дворы
	18
	7
	68
	171

	5
	х. Шатов
	25
	2
	7
	11

	6
	х. Советская деревня
	18
	9
	6
	6

	Итого:
	257
	643



Площадь муниципального образования составляет 31,08 км2 (7,6% площади Октябрьского района). Численность населения на 1 января 2012 года составила 643 человека (2,6% населения района). Плотность населения сельсовета составляет 20,7 чел/км2 (плотность населения Октябрьского района – 39,5 чел/км2).
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной».


Природно-климатические условия
Плотавский сельсовет расположен в зоне умеренно-континентального климата (подрайон IIВ) с четко выраженными сезонами года, характеризуется продолжительным теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +5,50С, минимальная -380С, максимальная +370С. 

Таблица.  Средняя месячная и годовая температура (0С)
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	
	-9,3
	-7,8
	-3
	6,6
	13,9
	17,2
	18,7
	17,6
	12,2
	5,6
	-0,4
	-5,2
	5,5



Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 220-235 дней. Длительность безморозного периода в воздухе в среднем составляет 150-160 дней. 
Снежный покров лежит в среднем 3,5-4 месяца. К концу зимы высота снежного покрова на открытых местах в среднем составляет около 30 см, запасы воды в снеге составляют обычно от 50 см до 100 мм.
Среднегодовое количество осадков составляет 587 мм, максимальное в июле – 73 мм.
Господствующая роза ветров – летом «юго-запад», зимой - «северо-восток».

Таблица.  Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год
	

	7
	7
	9
	9
	12
	13
	14
	12
	10
	7
	5
	5
	9
	С

	13
	11
	11
	12
	15
	15
	15
	16
	10
	10
	8
	10
	12
	СВ

	14
	13
	13
	14
	13
	12
	10
	11
	8
	10
	15
	15
	12
	В

	14
	16
	13
	16
	12
	10
	8
	9
	8
	11
	22
	17
	13
	ЮВ

	9
	10
	11
	10
	9
	8
	5
	5
	9
	8
	12
	12
	9
	Ю

	17
	14
	15
	13
	12
	11
	10
	11
	18
	19
	14
	18
	14
	Ю3

	17
	17
	16
	15
	13
	16
	18
	18
	21
	19
	15
	16
	17
	3

	10
	12
	12
	12
	14
	16
	19
	17
	16
	15
	9
	8
	13
	СЗ

	4
	4
	4
	5
	4
	6
	7
	9
	8
	5
	4
	4
	5
	штиль


Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек.
Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	4,9
	5,4
	5,1
	4,6
	4,2
	3,7
	3,4
	3,3
	3,8
	4,4
	4,9
	5,1
	4,5



В целом климат поселения благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры. Продолжительность летнего рекреационного периода 100-105 дней (25 мая – 5 сентября).

1.2 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской  области

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.
Общая численность населения, проживающего в Плотавском сельсовете, на 01.01.2012 г. составила 643 человека (2,6% населения района). Средний состав семьи – 2,5 человека. 

Таблица.  Динамика численности населения Плотавского сельсовета в разрезе населенных пунктов
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	1989
	2002
	2006
	2007
	2008
	2011

	1
	д.Плотава
	242
	283
	282
	266
	248
	278

	2
	д.В.Постоялые дворы
	195
	164
	164
	158
	158
	171

	3
	д.Охочевка
	119
	78
	76
	67
	68
	60

	4
	п.Скрипкин
	192
	133
	124
	119
	116
	117

	5
	х.Советская деревня
	21
	11
	9
	5
	5
	6

	6
	х.Шатов
	25
	18
	5
	10
	9
	11

	Всего
	794
	687
	660
	625
	604
	643



Как видно из таблицы, в период с 1989 по 2008 год население сельсовета сокращалось, снижение составило 190 человека или 23,9%. Затем наметилась тенденция незначительного увеличения численности населения. Так в период с 2008 по 2011 годы численность населения возросла на 39 человек или 6,5%.
Таким образом, демографическая ситуация в Плотавском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода не стабильна, что обусловлено рядом факторов, важнейшими из которых являются:
· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;
· нестабильность экономики;
· социально-бытовые условия. 
В возрастной структуре населения Плотавского сельсовета наблюдаются тенденция «старения населения», сохраняемая в большинстве муниципальных образований Курской области. Так в период в период с 2006 по 2011 год доля населения старше трудоспособного возраста снизилась с 26,5% до 23,8%, а доля населения в трудоспособном возрасте выросла с 48,9% до 55,7%. При этом доля населения моложе трудоспособного возраста за указанный период сократилась с 24,5% до 20,5%.

Таблица.  Возрастная структура населения Плотавского сельсовета
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая численность
	Моложе трудоспособного возраста
	Трудоспособного возраста
	Старше трудоспособного возраста

	1
	д.Плотава
	278
	68
	156
	54

	2
	д.В.Постоялые дворы
	171
	34
	105
	32

	3
	д.Охочевка
	60
	9
	29
	22

	4
	п.Скрипкин
	117
	18
	61
	38

	5
	х.Советская деревня
	6
	-
	-
	6

	6
	х.Шатов
	11
	3
	7
	1

	Всего
	643
	132
	358
	153



Прогноз численности населения.
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Плотавском сельсовете: увеличение численности населения за счет положительного сальдо естественной убыли и миграционного притока. 
Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения Плотавского сельсовета позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. 
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).
«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 
«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет снижения смертности, повышения уровня рождаемости и миграционного притока населения.
Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года. 
Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,
где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,
Нс – существующая численность населения,
Р – среднегодовой естественный прирост,
М – среднегодовая миграция,
Т – число лет расчетного срока.
Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.
Таблица.  Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)
	№
п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	643

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-1,50%

	3
	Среднегодовая миграция, %
	1,20%

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел
	633

	7
	Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел.
	605


Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться и к 2016 году составит 633 человека. В 2031 году число жителей сельсовета достигнет 605 человек, что на 5,9% ниже уровня 2011 года.
Таблица.  Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)
	№
п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	643

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-1,30%

	3
	Среднегодовая миграция, %
	1,50%

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел
	650

	7
	Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел.
	670



Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. Согласно данного сценария в сельсовете прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населения до -1,3%, среднегодовой миграционный приток увеличится и составит 1,5%. В итоге численность населения Плотавского увеличится, и к 2016 году составит 650 человек, а к 2031 году достигнет 670 человек. 
Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию. 
Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.
Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для Плотавского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.
Перспективы демографического развития будут определяться:
· улучшением жилищных условий;
· обеспечением занятости населения;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.










	

2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Курской области

	Наименование, вид объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	Единица
измерения
	Величина, по группам урбанизации
	Единица
измерения
	Величина, по группам урбанизации

	
	
	Б
	
	Б

	1
	2
	3
	4
	5

	
Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение


	Объекты электроснабжения городского округа
	
	
	
	

	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.
	-
	
	-

	Объекты электроснабжения муниципального района
	
	
	
	

	Комплекс сооружений электроснабжения поселений
	

Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.



	2000
	
	-

	Объекты электроснабжения городского поселения
	
	
	
	

	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.
	-
	
	-

	Объекты электроснабжения сельского поселения
	
	
	
	

	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.
	950
	
	-

	Объекты теплоснабжения сельского поселения
	
	
	
	

	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления, МДж/год на 1 чел.
	1680
	
	-

	Объекты водоснабжения сельского поселения
	
	
	
	

	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления, 
л в сутки на 1 чел.
	99
	
	-

	Объекты водоотведения сельского поселения
	
	
	
	

	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, 
л в сутки на 1 чел.
	99
	
	-

	Автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание населения

	Объекты автомобильных дорог сельского поселения
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети, км/ км2
	4
	
	-

	Велосипедные и велопешеходные дорожки

	(см. примечание 1)

	Объекты транспортного обслуживания населения сельского поселения
	
	
	
	

	Остановочный пункт
	Количество объектов
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	Пешеходная доступность, мин.
	30

	Физическая культура и массовый спорт

	Объекты физической культуры и массового спорта сельского поселения


	
	
	
	

	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Количество объектов
	Населенный пункт с числен-ностью населением менее 100 человек – не нормиру-ется

1 на каждые 1000 человек населения населенного пункта но не менее 1 объекта
	Пешеходная доступность, м
	500

	Ритуальные услуги

	Объекты обслуживания сельского  поселения
	
	
	
	

	Кладбище традиционного захоронения
	Площадь территории, га на 1000 человек численности населения
	0,24
	
	




Примечание:
1. Расчетные показатели для проектирования велосипедных дорожек.
В целях выполнения подпункта «а» пункта 2 части 6 Перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 22 ноября
2019 года № Пр-2397, обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.
Велосипедные и велопешеходные дорожки следуетустраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивности движения автомобилей и велосипедистов согласно таблице 1.1. 



Таблица 1.1

	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч

	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч

	70
	50
	30
	20
	15



Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч.), используя основные геометрические параметры велосипедной дорожки согласно таблице 1.2.

Таблица 1.2

	№ п/п
	Нормируемый параметр
	Минимальные значения

	
	
	при новом строительстве
	в стесненных условиях

	1
	2
	3
	4

	1.
	Расчетная скорость движения, км/ч
	25
	15

	2.
	Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего
двухполосного одностороннего
двухполосного со встречным движением
	
1,0-1,5
1,75-2,5
2,50-3,6
	
0,75-1,0
1,50
2,00

	3.
	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м
Ширина велопешеходной дорожки, м
Ширина полосы для велосипедистов, м
	1,5-6,0

1,5-3,0
1,20
	1,5-3,25

1,5-2,0
0,90

	4.
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	0,5

	5.
	Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража
при устройстве виража
	
30-50
20
	
15
10





2.1. Иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения

Требования к функционально-планировочной организации территорий жилой застройки

1. В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного пункта выделяются следующие типы застройки:
малоэтажная жилая застройка – индивидуальная усадебная застройка одноквартирными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно; застройка многоквартирными жилыми домами высотой 3-4 этажа включительно;
среднеэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно;
многоэтажная жилая застройка – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 9 до 16 этажей и выше.
В зависимости от местных условий указанные типы застройки, как правило, дифференцируются: по размещению в системе населенного пункта, по уровню комфортности, по наличию и сохранности памятников архитектуры, по историческому периоду застройки и т.п.
Типы застройки выделяются применительно к каждому населенному пункту и требования к их организации закрепляются правилами землепользования и застройки поселения.
Основными элементами планировочной структуры являются районы микрорайон, которые определяются документами территориального планирования и (или)документацией по планировке территории. Размеры территорий таких района и микрорайона не должны превышать 250 и 80 га соответственно. 
Комплексная застройка жилых районов, микрорайонов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания.
Прокладка магистральных коммуникаций городского назначения должна осуществляться до начала застройки микрорайона в зависимости от очередности застройки микрорайонов и строительства предприятий обслуживания районного назначения, входящих в городской район.
Прокладка внутриплощадочных коммуникаций должна осуществляться в первую очередь к объектам, с которых начнутся строительные работы, и к первоочередным градостроительным комплексам. Комплексный ввод в действие предприятий обслуживания должен осуществляться в соответствии с проектом организации строительства микрорайона и градостроительных комплексов с учетом обеспеченности жителей микрорайона или комплекса жилых домов, входящих в состав градостроительного комплекса, предприятиями обслуживания (СНиП 1.05.03-87).
2. На территории жилого района жилая застройка может быть сформирована в виде жилых микрорайонов; жилых микрорайонов и жилых групп; жилых микрорайонов, жилых групп и участков жилой застройки.
В состав территории жилого района должны входить:
участки жилой застройки;
участки общественно-деловой застройки, в том числе участки объектов социальной инфраструктуры;
рекреационные территории (скверы, бульвары, сады, парки); участки объектов коммунального обслуживания территории района; улицы районного значения, местного значения, проезды.
На территории жилого района должны быть размещены:
сеть улиц районного, местного значения, проездов, обеспечивающая транспортное обслуживание территории и населения района;
объекты социальной инфраструктуры, обязательные для размещения на территории жилых групп и микрорайонов, а также музыкальные и художественные школы, многофункциональные культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детско-юношеские спортивныекомплексы, территориальные поликлиники, универсальные торговые центры, специализированные магазины, комплексные предприятия бытового обслуживания, рестораны, кафе, учреждения социального обслуживания населения;
пешеходные коммуникации для передвижения населения по территории жилого района, обеспечивающие безопасное передвижение населения к остановкам общественного транспорта, объектам и территориям массового посещения;
места хранения легковых автомобилей жителей;
места парковки легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов нежилого назначения, расположенных на территории жилого района;
велосипедные дорожки.
На территории жилого района допускается размещение участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, объекты производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктур при условии, что размер территории участка объекта не превышает 2,0 гектара.
На территории жилого района не допускается:
размещение улиц и дорог межрайонного и городского значения;
размещение наземных линейных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта.
3. Микрорайоны размещаются на территории жилых районов или в виде отдельных функционально-планировочных образований. На территории жилого микрорайона жилая застройка может быть сформирована в виде жилых групп, жилых групп и (или) участков жилой застройки.
В состав территории жилого микрорайона должны входить:
участки жилой застройки;
участки объектов социальной инфраструктуры;
участки рекреационных территорий;
улицы местного значения, проезды.
На территории жилого микрорайона должны быть размещены:
объекты социальной инфраструктуры:
детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, раздаточные пункты молочной кухни, клубы, спортивные сооружения массового спроса, предприятия торговли, питания и бытовых услуг приближенного обслуживания;
места хранения легковых автомобилей жителей;
места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории микрорайона;
подъезды к участкам застройки, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);
пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории жилого микрорайона;
открытые спортплощадки;
велосипедные дорожки.
Площадь озелененной территории микрорайона многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади микрорайона.
Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
На территории жилого микрорайона допускается размещение:
участков физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиник; участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,5 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 20 % от территории жилого микрорайона, а доля общей застройки указанных объектов – не более 25 % от общей площади застройки на территории жилого микрорайона.
4. Структурной основой организации жилых зон является характер их функционально-планировочного членения. Жилые зоны подразделяются на участки жилой застройки (участок жилого одноквартирного дома, участок жилого многоквартирного дома, участок жилого комплекса), жилую группу, микрорайон, жилой район.
Участок многоквартирного жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, жилого микрорайона, жилого района.
На участке многоквартирного жилого дома должны быть организованы:
подъезды к входным группам жилого здания, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);
пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания и передвижения по территории участка;
места парковки легковых автомобилей жителей и посетителей жилого здания;
места парковки легковых автомобилей работающих посетителей учреждений и предприятий, расположенных в помещениях нежилого назначения в жилом здании;
места для сортировки твердых коммунальных отходов и размещения контейнеров для сбора мусора.
В составе озелененных территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома, должны быть организованы площадки для игр детей и отдыха жителей.
5. В границах населенного пункта должна быть обеспечена стопроцентная обеспеченность машино-местами при условии транспортной доступности не более 15 минут.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей населения следует предусматривать в границах жилого района из расчета не менее 25 % от уровня автомобилизации.
Количество машино-мест для легковых автомобилей населения при проектировании жилой застройки следует определять исходя из нормы:           1 машино-место на 93 м2 общей площади квартир (определено исходя из общей площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Курской области – 31,0 м2 (статистические данные за 2019 год) и уровня автомобилизации на 1 человека – 0,33 машино-места).
В границах территорий, предназначенных для комплексного развития жилой застройки, а также в случае утверждения документации по планировке территории, подготовленной без принятия решения о комплексном развитии территории, следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, а также в границах квартала, микрорайона или жилого района при пешеходной доступности в границах таких квартала, микрорайона или жилого района не более 800 м, в районах реконструкции – не более 1000 м. 
Количество машино-мест для хранения легковых автомобилей населения, в том числе гостевых парковок, в границах земельного участка должно составлять не менее 40 % от расчетного количества. 
Стоянки для хранения легковых автомобилей населения и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается по заданию на проектирование, но не менее одного машино-места в границах земельного участка многоквартирного жилого дома.
В случаях размещения новой жилой застройки в границах территорий, не предназначенных для комплексного развития, а также в границах территорий, в отношении которых отсутствует утвержденная документация по планировке территории, места для хранения легковых автомобилей населения должны быть предусмотрены в границах земельного участка многоквартирного жилого дома и (или) смежного земельного участка из расчета не менее 1 машино-место на 93 м2 общей площади квартир, в том числе подземные, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым домам.

















Таблица 13

Минимально допустимые размеры площадок 
различного функциональногоназначения

	Площадки, размещаемые на территории жилой застройки
	Минимальный расчетный размер площадки, м2/чел.*
	Минимально допустимый размер одной площадки, м2
	Расстояние от границы площадки до окон жилого дома, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	

	Для занятий физкультурой
	2**
	100
	10 – 40

	Для хозяйственных целей
	0,3
	10
	20

	Для выгула собак (для комплексной застройки территории)
	0,2
	25
	40


________________
*Расчет численности жителей осуществляется исходя из нормы обеспеченности жильем населения – 31 м2/ чел.
**Допускается уменьшать размер площадок для занятия физкультурой, но не более чем на 50 %, при наличии в границах элемента планировочной структуры объектов спорта.


2.2 Размещение коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктовв жилых зонах поселений


В жилых зонах поселений необходимо предусматривать комплексное использование подземного пространства для размещения в нем сооружений производственных и коммунально-складских объектов различного назначения, в частности хранилищ сельскохозяйственных продуктов. Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех территориальных зонах при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.
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II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧеТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЛОТАВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования Курской области в части формирования объектов местного значения.

	Наименование, вид объекта

	Сельское поселение

	1
	5

	Объекты электроснабжения
Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Л.
Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле: 950 кВт ч/год 
на 1 чел. х К,
где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования.
Обоснование ранжирования муниципальных образований по уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП.



	Объекты теплоснабжения
Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А.
Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле: 
1680 МДж/год на 1 чел. х К,
где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования.
Обоснование ранжирования муниципальных образований по уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП.

	Объекты водоснабжения
Комплекс сооружений водоснабжения
	В соответствии с данными Курскстата среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 99 литров.
Предельное значение по группе «А» получаем по формуле: 
99 л/сут. на 1 чел. х К,
где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования.
Обоснование ранжирования муниципальных образований по уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП.

	Объекты водоотведения
Комплекс сооружений водоотведения
	В соответствии с данными Курскстата среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 99 литров.
Предельное значение по группе «А» получаем по формуле: 
99 л/сут. на 1 чел. х К,
где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования.
Обоснование ранжирования муниципальных образований по уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП.

	Объекты автомобильных дорог
Улично-дорожная сеть
	Плотность сети 4,0 км/км2 принята в соответствии с пунктом 1.15 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный научно-исследовательский ипроектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле: 4,0 км/км2 х К,
где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования.
Обоснование ранжирования муниципальных образований по уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП.


	Велосипедные и велопешеходные дорожки
	Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования
	-

	Остановочный пункт
	Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Пешеходная доступность 30 
минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Объекты физической культуры и массового спорта
	

	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Населенные пункты с численностью населения менее 100 человек – не нормируется.
1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта.Принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330. 2016«СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.

	Область ритуальных услуг
	

	Объекты
ритуальных услуг
Кладбище традиционного захоронения
	В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Д.
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III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧеТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПЛОТАВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МНГП распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
МНГП применяются при:
1) подготовке документов территориального планирования муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области:
в части определения территорий, имеющих недостаточную обеспеченность нормируемыми объектами;
в части планируемого размещения и реконструкции объектов местного значения по областям;
в части определения параметров планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры (объектов местного значения) для обеспечения нормативной доступности территорий для нормируемых объектов;
2)принятии решений о резервировании земель для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов местного значения (объектов, связанных с обеспечением доступа нормируемых объектов по автомобильным дорогам местного значения);
3) подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории, в том числе для размещения объектов местного значения в соответствии с документами территориального планирования.
МНГП учитываются при:
1) подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Курской области:
в части планируемого функционального зонирования территории;
в части создания и реконструкции объектов местного значения муниципального образования, связанных с обеспечением функционирования объектов регионального значения (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, в том числе – системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);
2)подготовке правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований:
в части установления границ территориальных зон, предназначенных для размещения и функционирования объектов регионального значения;
в части установления градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в границах которых размещаются участки объектов регионального значения (предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка). 
МНГП используются для принятия решений органами местного самоуправления,  физическими и юридическими лицами.
При отмене и (или) изменении нормативных правовых актов, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, вводимыми взамен отмененных (измененных).
МНГП обязательны для соблюдения всеми субъектами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Курской области, независимо от их организационно-правовой формы.




















                                                                                          Приложение  
к местным нормативам градостроительного 
проектирования Курской области


ПЕРЕЧЕНЬ
используемых терминов и определений


1. Агломерация – территориальная группировка поселений (главным образом городских), объединенных многообразными и интенсивными связями (транспортными, социально-экономическими), возникающими на основе функционального и пространственного развития крупного города-ядра.
2. Внутренняя территориально-пространственная организация – понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы муниципальных образований.
3. Территориально-пространственное положение – понятие, определяемое пространственное положение муниципального образования относительно ядра городской агломераций Курской области.
4. Уровень урбанизации– оценочный показатель, определяющий степень пространственного и социально-экономического развития муниципального образования, связанного с увеличением роли городов, городской культуры.
5. Метод экспертной оценки – оценочный способ определения, основанный на профессиональном опыте разработчика в области градостроительного проектирования и территориального планирования, с учетом сложившейся функционально-пространственной и планировочной структуры субъекта Российской Федерации. 




Приложение  
к местным нормативам градостроительного проектирования Курской области


ПЕРЕЧЕНЬ
нормируемых объектов местного значения

	№ п.п
	Наименование нормируемых объектов местного значения

	1
	Комплекс сооружений электроснабжения

	2
	Комплекс сооружений теплоснабжения

	3
	Комплекс сооружений водоснабжения

	4
	Комплекс сооружений водоотведения

	5
	Улично-дорожная сеть

	6
	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования

	7
	Остановочный пункт

	8
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

	9
	Кладбище традиционного захоронения

	10
	Специализированная служба по вопросам похоронного дела

	11
	Аптеки








Приложение   
к местным нормативам градостроительного проектирования Курской области

Расчетные показатели минимально допустимого количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках 
к объектам местного значения

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально
допустимый уровень 
территориальной 
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Открытые при объектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.

	1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	
	Высшие учебные заведения
	Преподавателей + студентов на 1 машино-место
	4 + 20
	






пешеходная доступность, м
	






250

	
	Средние профессиональные учебные заведения
	Преподавателей + студентов на 1 машино-место
	4 + 20
	
	

	
	Дошкольные образовательные организации
Объекты дополнительного образования детей городского значения
Гостевые автостоянки должны размещаться вне пределов земельного участка в красных линиях улично-дорожной сети в уширениях проезжей части или на специально отведенном земельном участке
Применяются только для новой застройки
	



Работающих на 1 машино-место








	




7








	
	

	
	Общеобразовательные школы
Гостевые автостоянки должны размещаться вне пределов земельного участка в красных линиях улично-дорожной сети в уширениях проезжей части или на специально отведенном земельном участке
Применяются только для новой застройки




	



Работающих на 1 машино-место
	



5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Объекты административно-делового назначения

	
	Учреждения управления
	1 машино-место на количество м2 общей площади
	100
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Коммерческие деловые центры, офисные здания и помещения
	1 машино-место на количество м2 общей площади
	50
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Банки и банковские учреждения
(с операционным залом/ без него)
	1 машино-место на количество м2 общей площади
	30(65)
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Научно-исследовательские и проектные институты, лаборатории
	1 машино-место на количество м2 общей площади
	150
	пешеходная доступность, м
	250

	3
	Объекты здравоохранения, спорта, досуга

	
	Больницы, профилактории
	Работающих + койко-мест на 1 машино-место
	5 + 10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Поликлиники
	Работающих + посещений в смену на 1 машино-место
	5 + 50
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Ветеринарные клиники:

- с 1 ветеринарным врачом
- с 2 и более ветеринарными врачами
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	7
4
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы, бассейны)
	1 машино-место на количество кв.м общей площади
	25
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Работающих + единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	5+25
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Аквапарки, бассейны, катки
	Работающих + единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	5 + 10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Музеи, выставочные комплексы, галереи
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	6
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Детские досуговые центры
	Работающих на 1 машино-место
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых

	Работающих + посетителей на 1 машино-место
	5+5
	пешеходная доступность, м
	250

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Банно-оздоровительный комплекс
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	4
	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

	
	Развлекательные центры, цирки, кинотеатры, театры, архивы
	Работающих + единовремен-ных посетителей (мест) на 1 машино-место
	5 + 5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские, косметические салоны, прачечные, химчистки, почта, банки, отделения и станции связи, бюро ритуальных услуг и т.п.)
	1 машино-место на количество м2общей площади
	50
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Торговые центры, торговые комплексы, специализированные торговые объекты, супермаркеты, универсамы, универмаги, рынки, многофункциональные центры и т.д.
	1 машино-место на количество м2общей площади
	50
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Рестораны, кафе
	1 машино-место на количество м2общей площади
	7
(5)
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Культовые объекты
	Посетителей + м2общей площади
	4 + 50
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Рынки постоянные (универсальные и непродовольственные / продовольственные и с/х)
	1 машино-место на количество м2общей площади
	50
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Общежития
	Работающих + проживающих на 1 машино-место
	5+10
	пешеходная доступность, м
	250

	5
	Объекты промышленно-производственного назначения и транспортного обслуживания

	
	Вокзалы всех видов транспорта
	Работающих + пассажиров в час пик на 1 машино-место
	5 + 8
	пешеходная доступность, м
	150

	
	Производственные и коммунально-складские здания
	Работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место
	8
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Гостиницы
	Работающих + мест на 1 машино-место

	5 + 5
	пешеходная доступность, м
	150

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Детские дома-интернаты
	Работающие, занятые в одну смену на 1 машино-место
	8
	пешеходная доступность, м
	250

	
	Санатории-профилактории, дома отдыха (пансионаты), в том числе для отдыха с детьми, санаторные детские лагеря, детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников
	Отдыхающие и обслуживающий персонал на 1 машино-место
	18
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Зоопарки, зверинцы
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Кладбища
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	
	АЗС, АГЗС, объекты технического обслуживания автомобилей
	1 пост
	0,5
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Технические этажи, технические помещения
	1 машино-место на количество м2 общей площади
	100
	пешеходная доступность, м
	400

	6
	Рекреационные территории и объекты отдыха

	
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	6
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Лесопарки и заповедники
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	12
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	8
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Береговые базы маломерного флота
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Санатории
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	16
	пешеходная доступность, м
	400

	
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	Единовремен-ных посетителей на 1 машино-место
	14
	пешеходная доступность, м
	400





